# Benchmark "LGSynth91__cm42a" written by ABC on Sun Jul 10 20:44:48 2016
.model LGSynth91__cm42a
.inputs pi0 pi1 pi2 pi3
.outputs po0 po1 po2 po3 po4 po5 po6 po7 po8 po9
.names pi0 pi1 n24 po0
1-- 1
-1- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n24 po1
0-- 1
-1- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n24 po2
1-- 1
-0- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n24 po3
0-- 1
-0- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n25 po4
1-- 1
-1- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n25 po5
0-- 1
-1- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n25 po6
1-- 1
-0- 1
--0 1
.names pi0 pi1 n25 po7
0-- 1
-0- 1
--0 1
.names pi0 n26 po8
1- 1
-0 1
.names pi0 n26 po9
0- 1
-0 1
.names pi2 pi3 n24
00 1
.names n24 pi3 n25
00 1
.names pi1 pi2 pi3 n26
001 1
.end
